附件1
2026年巴里坤县主体责任煤矿分类情况表

	序号
	煤矿

分类
	煤矿数量（处）
	煤矿生产能力（万t/a）
	监管执法周期
	自治区应急厅检查矿次
	哈密市应急局检查矿次
	巴里坤县应急局检查矿次
	检查总矿次

	合计
	——
	5
	3620
	——
	——
	5次
	11次
	16次

	1
	A类
	马朗矿业
	建设矿井
	12个月
	——
	1次
	1次
	2次

	2
	B类
	石头梅一号露天煤矿
	3500
	6个月
	——
	2次
	2次
	4次

	3
	B类
	银鑫矿业
	120
	6个月
	1次
	1次
	2次
	4次

	4
	D类
	新疆哈密三塘湖矿区条湖三号矿井一期工程项目
	灭火项目
	3个月
	——
	——
	4次
	4次

	3
	D类
	同和段家地煤矿
	停产停建
	6个月
	——
	——
	2次
	3次


附件2
2026年巴里坤县煤矿重大安全风险和管控措施清单
	序号
	主要风险
	管控措施

	1
	外委施工单位管理能力不足带来的风险。目前，我县露天煤矿钻孔、爆破、采装、运输、排土等环节大部分实行外包作业，且现场作业设备、人数多。石头梅露天煤矿随着产能大幅核增，开采量及剥离量迅速增加，车辆密度增加，车辆伤人风险增大。若煤矿未严格落实主体责任，未将外委施工队伍纳入煤矿统一管理、失查漏管，外委施工队伍在作业期间抢施工进度、冒险蛮干，可能引发生产安全事故的风险。
	加强外委施工队伍管理和设备升级。一是督促各煤矿加强外委施工队伍资质审查，将外委施工队伍纳入本单位的安全管理体系，对外包工程的作业现场实施全过程监督检查；实现露天煤矿采煤工程自营，剥离工程队伍数量控制在2家以内。二是持续推进持续推进露天煤矿设备大型化、智能化，减少现场作业设备数量和作业人数。三是将外围施工单位的安全管理作为日常监管执法内容，通过严格执法倒逼企业落实主体责任。

	2
	煤矿搬家倒面安全技术措施不落实带来的风险。井工煤矿搬家倒面工作，在装、卸车和运输支架、采煤机等大型设备期间，如果拆装队伍不专业，加之在“起拉吊运”过程中安全管控不到位，易出现支架歪倒挤人、钢丝弹绳等伤人事故。绞车、无轨胶轮车等设备设施检修维护不到位，也容易造成零敲碎打的事故发生。
	强化搬家倒面安全管理。一是督促煤矿严格落实《关于进一步加强煤矿搬家倒面期间安全管理工作的通知》，加强搬家倒面工作的安全管控，严格落实各项安全技术措施和领导跟班制度，强化现场管理，杜绝“三违”现象发生。二是严格落实提升运输设备检修制度，定期对提升运输设备及连接装置进行维修保养和检测检验，确保各项安全保护装置齐全可靠、设备处于完好状态。三是加强回撤工作面两巷端头三角区域支护，防止冒顶、片帮发生。

	3
	顶板冒落、片帮风险。银鑫矿业为“三软”煤层，在“三软”煤层开采过程中，若对顶板的管控措施不到位、针对性不强，可能存在顶板冒落、片帮的风险。
	加强顶板管理。一是严格落实《强化煤矿锚杆支护巷道顶板管理规定》要求，根据地质条件变化，及时优化支护设计，合理确定支护方式和支护参数，锚索、锚杆锚固长度必须进入煤层顶部稳定岩层中。二是强化特殊地段支护，遇顶板破碎、淋水区、过断层、老空区、高应力区等特殊地段，应当编制专门的支护设计与技术措施；加强井下工作面及端头顶板管理，顶板破碎时要加强支护。三是加强日常顶板围岩变化观测，发现问题及时分析处理。

	4
	边坡坍塌风险。露天煤矿随着开采深度的增加，一旦出现不按设计进行边坡施工管理，边坡角度超出设计要求，极易导致边坡滑落失稳，发生坍塌事故；石头梅露天煤矿剥离量大，采煤过程中剥离滞后形成超高台阶，随着采深增加，存在发生采剥失调和边坡事故的风险。
	加强边坡管理。一是必须加强边坡监测管理，边坡监测严格按照“点、线、面”的布置原则进行设点。二是针对可能存在滑坡风险的边帮必须全部布置监测点，不能打折扣，点、线布置方向必须与预测滑坡方向一致，对界外可能滑坡造成事故的山体也要进行监测预警。三是加强监测设备维护，定期开展边坡稳定验算及分析评价工作；增强排水设施效能，防止积水诱发坍塌事件。


	附件3

2026年巴里坤县应急管理局检查煤矿明细表

	序号
	属地
	日常安全监管主体
	煤矿（上级公司）名称
	开拓方式
	生产能力（万吨/年）
	生产建设状态
	全年检查次数

	1
	巴里坤县
	巴里坤县应急管理局
	巴里坤银鑫矿业投资有限公司
	井工
	120
	正常生产
	2

	2
	巴里坤县
	巴里坤县应急管理局
	新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司石头梅一号露天煤矿分公司
	露天
	3500
	正常生产
	2

	3
	巴里坤县
	巴里坤县应急管理局
	伊吾广汇矿业有限公司马朗一号煤矿
	露天
	1000
	正常建设
	1

	4
	巴里坤县
	巴里坤县应急管理局
	.巴里坤同和矿业有限公司段家地煤矿
	井工
	90
	长期停产停建
	2

	5
	巴里坤县
	巴里坤县应急管理局
	新疆哈密三塘湖矿区条湖三号矿井一期工程项目
	露天
	/
	灭火项目
	4

	合计
	11


附件4

2026年巴里坤县应急管理局煤矿安全监管执法计划统计表

	项目内容
	工作日数
	监管煤矿数量
	监管煤矿矿次

	总法定工作日
	839
	5
	11

	监

管

工

作

日
	监管类别
	合    计
	594
	占总法定工作日的70.8%

	
	（一）对煤矿开展监管执法

	1.治本攻坚重点检查。
	120
	——
	——

	
	
	2.专项检查。
	160
	
	

	
	
	3.长期停产停工煤矿安全巡查。
	20
	
	

	
	
	4.复工复产检查。
	20
	
	

	
	
	5.专项整治。
	40
	
	

	
	
	6.投诉举报、转办交办、数据监测、隐蔽工作面等线索现场核查。
	42
	
	

	
	（二）对辖区煤矿企业开展帮扶指导工作。
	192
	
	

	非

监

管

工

作

日
	合    计
	245
	占总法定工作日的29.2%

	
	1.学习、培训、考核、会议。
	160
	——
	——

	
	2.资料整理归档、统计分析、档案管理等工作。和事项
	85
	
	


	附件5
巴里坤县应急管理局2026年煤矿执法计划任务分解表

	序号
	煤矿分类
	检查周期
	企业名称
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月

	1
	B类
	6个月
	巴里坤银鑫矿业投资有限公司
	治本攻坚重点检查
	顶板管理专项检查

	2
	B类
	6个月
	新疆哈密三塘湖能源开发建设有限责任公司石头梅一号露天煤矿分公司
	治本攻坚重点检查
	边坡管理专项检查

	3
	D类
	3个月
	新疆哈密三塘湖矿区条湖三号矿井一期工程项目（灭火工程）
	复工复产检查
	治本攻坚重点检查
	边坡管理专项检查
	专项整治

	4
	D类
	6个月
	巴里坤同和矿业有限公司段家地煤矿（停建矿井，封闭井口）
	长期停产停工煤矿安全巡查
	长期停产停工煤矿安全巡查

	5
	A类
	12个月
	巴里坤广汇马朗矿业有限公司（建设矿井）
	建设项目专项检查

	备注：治本攻坚3矿次、专项检查4矿次、复工复产检查1矿次、专项整治1矿次、停产停建矿井巡查2矿次，合计11矿次；


